**ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НА СВЕТОДИОДНА УКРАСА – ПАДАЩ СНЯГ**

За да свържете последователно / до 4 бр вериги/ трябва да се демонтират машинките на всички украси с изключение на първата. Първата машинка захранва всички вериги включени последователно. Захранването което се подава по веригата е DC 5V.

Самото свързване последователно става при включено захранване, като е важно спазването на поляритета +/-. Ако се обърне буксата /тоест разменен поляритет/ веригите спират да светят и трябва на буксата за присъединявате щифтовете да се обърнат /завъртят на 180 градуса/ по този начин се осигурява правилно свързване + с + и - с -.

Внимание!

Продукта е подходящ за използване на открито и закрито. При монтаж навън е необходимо захранващия щепсел и адаптор да бъдат поставени във влагозащитена кутия.